**ПАМЯТКА**

**о мерах пожарной безопасности во время уборки сельскохозяйственных культур**

**Во исполнение противопожарных мероприятий, недопущения возникновения пожара в период уборки зерновых сельскохозяйственных культур администрация Камышинского муниципального района рекомендует:**

1. Соблюдать нормы наличия средств пожаротушения и содержать средства пожаротушения в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования.

2. Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 м от хлебных массивов, токов, лесных массивов и т.п. Площадки полевых станов и зернотока опахиваются полосой, шириной не менее 4 м и отводятся оборудованные места для курения с надписями «Место для курения». Курить и производить работы с применением огня в хлебных массивах и вблизи них а также возле скирд соломы и сена запрещается.

3. Заправка нефтепродуктами и проведение газо-электросварочных работ в полевых условиях должны осуществляться на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой, шириной не менее 4 м или на пахоте, на расстоянии 100 м от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 м от строений. Заправка должна производится только топливозаправщиком при заглушенных двигателях. В ночное время заправка машин топливом запрещается.

4. Ремонт комбайнов и устранение отказов и неисправностей в период эксплуатации производить в дали от хлебного массива на расстоянии не менее 30 м, опахав его вокруг полосой не менее 4 м.

5. Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин должны своевременно очищаться от пыли, соломы и зерна.

**Запрещается:**

- работа тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми капотами;

- применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей;

- сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях;

- выжигание травы, сжигание мусора на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без согласования с лесхозами и постоянного наблюдения;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах.

**Меры пожарной безопасности при уборке зерновых   
и заготовке кормов**

1. Перед созреванием колосовых, хлебные поля в местах их прилегания к лесным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой, шириной не менее 4 м.

2. Уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 га. Между участками должны делаться прокосы шириной не менее 8 м. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 м.

3. В непосредственной близости от убираемых хлебных массивов необходимо иметь наготове трактор и плуг на случай пожара.

4. При эксплуатации уборочных комбайнов и кормоуборчных машин необходимо проверять наличие надежность крепления электропроводов и их защиты в местах возможных механических и тепловых повреждений. Контролировать крепление вращающихся частей во избежание возникновения трения, не допускать перегрева подшипников и своевременно их смазывать. Систематически наблюдать за комбайном, машиной и особенно за их следом, чтобы своевременно обнаружить начало загорания и принять меры к тушению.

5. Тракторы, работающие с тросовыми волокушами на сволакивании соломы, должны иметь тросы длиной не менее 12 метров (от серьги трактора до волокуши).

6. При возникновении пожара при уборке урожая необходимо:

а) на хлебных массивах – принять меры к тушению огня имеющимися средствами пожаротушения, а также забрасыванием мест горения землей. Для ограничения распространения огня по хлебному массиву зону горения необходимо опахать. Место опашки надо выбирать с учетом скорости распространения огня и направления ветра.

б) на уборчных агрегатах (комбайны, косилки, тракторы), принять меры к тушению и выводу агрегата из хлебного массива. Солому из соломокопнителя можно выбрасывать только после вывода агрегата из хлебного массива.

**Первичные средства пожаротушения, которыми   
должны быть оснащены уборочные агрегаты и автомобили**

1. Уборочные агрегаты и автомобили должны быть оборудованы исправными искрогасителями и иметь отрегулированные системы питания, зажигания и смазки. Прокладки во фланцевых соединениях коллектора и выхлопной трубы не должны иметь разрывов и других повреждений.

2. Первичные средства пожаротушения:

- 2 огнетушителя;

- 2 штыковые лопаты;

- 2 метлы;

- ведро;

- кошма;

- ящик с песком;

- емкость с водой.

**Средства пожаротушения, которыми должны быть   
оснащены объекты сельхозназначения**

1. Объекты сельхозназначения (пункты приема, хранения и переработки зерна, машинно-тракторные мастерские, склады и пункты заправки ГСМ, полевые станы) должны быть оборудованы укомплектованными противопожарными щитами:

- 2 огнетушителя;

- 3 багра;

- 2 лопаты;-

- 2 лома;

- 2 топора;

- 2 ведра;

- ящик с песком.

- Емкость для воды должна иметь объем не менее 0,2 куб.м. Возимая емкость должна комплектоваться ведрами.

Охрана труда при заготовке кормов и уборке урожая

Общие положения

1 К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и обученные безопасным приемам и методам выполнения работ.

2. Все уборочные агрегаты, транспортные средства снабжаются медицинскими аптечками и питьевой водой.

3. Движущиеся и вращающиеся части машин и механизмов ограждаются защитными кожухами.

4. Разрабатываются безопасные маршруты движения сельскохозяйственной техники и доводятся до всех участников работ. Вблизи оврагов и опасных мест проводятся контрольные борозды.

5. На полевых станах неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические правила (при приготовлении и раздаче пищи, обеспечении доброкачественной питьевой водой, моющими и дезинфицирующими средствами и т.п.)

6. Временные места отдыха и приема пищи в поле выбираются не ближе 20 м от дорог и обозначаются вешками высотой не менее 2,5-3 м и должны быть оборудованы навесом и грозозащитой.

**Техника безопасности при работе комбайнов**

1. Комбайны обеспечиваются резаками, чистиками, щетками, специальными крючками и деревянными лопатами для очистки режущего аппарата, решет, молотильного барабана и др. агрегатов, а также для проталкивания зерна к шнеку бункера.

2. При работе комбайна запрещается:

- работать на комбайне при ослабленном креплении сборочных единиц и агрегатов;

- работать с двигателем, у которого подтекают топливо, масло и вода, происходит пропуск выхлопных газов в соединениях выхлопного коллектора с двигателем и выхлопной трубой;

- проворачивать рабочие органы при включенном сцеплении;

- при движении под уклон выключать коробку передач;

- при движении комбайна допускать, чтобы посторонние лица находились на нем, вблизи него, особенно впереди режущего аппарата или позади копнителя;

- проведение различных регулировок, ремонт и т.д. на ходу или при работающем двигателе;

- производить работы под комбайном или поднятой жаткой до тех пор, пока они дополнительно не будут укреплены надежными подставками;

- отвертывать гайки болтов крепления дисков ободов колеса, пока есть давление в шинах.

**Техника безопасности при сволакивании и скирдовании соломы**

1. Скирдовать разрешается только в светлое время суток и при силе ветра не более 10м/с.

2. При подаче соломы тракторным стогометателем на скирду, скирдоправ должен находиться на расстоянии не ближе 3 м от грабельной решетки. Задние колеса стогометателя, для увеличения поперечной устойчивости агрегата, расставляются на максимальную ширину.

Запрещается:

- нахождение рабочих во время сволакивания соломы на пути движущейся копны и на движущейся массе, под решеткой стогометателя во время подачи на скирду соломы;

- передвижение стогометателя с грабельной решеткой, поднятой на высоту более 1,5 м;

**.Жителям сел просьба соблюдать правила пожарной безопасности. Категорически запрещается разведение костров в селе, на дачных участках, в полосах отвода дорог и вблизи лесополос. Не сжигать сухую траву и камыш. Не допускать сжигания отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии менее50 метров от объектов. Не погашенные окурки не разбрасывать, так как загорания сухой травы и камыша, травяной растительности на больших площадях может привести к загоранию строений.**

**За действия, повлекшие возникновение пожара предусмотрено наложение следующих административных штрафов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование деяния | Вид наказания | | |
| для обычных граждан | для должностных лиц и ИП | для организаций |
| несоблюдение требований ФЗ № 123 от 2008 года 22 июля, 1 часть 20.4 статьи | предупреждение либо штрафное взыскание от 1 тыс. до 1 500 рублей | предупреждение либо взыскание от 6 тыс. до 15 тыс. рублей | предупреждение либо взыскание от 150 тыс. до 200 тыс. рублей |
| подобное правонарушение, осуществлённое в период противопожарного режима, 2 часть той же статьи | взыскание от 2 тыс. до 4 тыс. рублей | взыскание от 15 тыс. до 30 тыс. рублей | взыскание от 400 тыс. до 500 тыс. рублей |
| несоблюдение требований к внутреннему обеспечению противопожарной безопасности (к примеру, отсутствие средств для тушения возгорания), 3 часть 20.4 статьи | взыскание от 2 тыс. до 3 тыс. рублей | взыскание от 6 тыс. до 15 тыс. рублей для должностного лица,  от 20 тыс. до 30 тыс. рублей для ИП | взыскание от 150 тыс. до 200 тыс. рублей |
| несоблюдение противопожарных правил, ставшее причиной нанесения лицу ущерба здоровью лёгкой или средней тяжести, повреждения чужого имущества либо возникновения пожара, 6 часть 20.4 статьи | взыскание от 4 тыс. до 5 тыс. рублей | взыскание от 40 тыс. до 50 тыс. рублей | взыскание от 350 тыс. до 400 тыс. рублей |
| нарушение, ставшее причиной смерти гражданина или нанесения ему тяжкого ущерба здоровью, 6.1 часть 20.4 статьи |  |  | взыскание от 600 тыс. до 1 млн. рублей либо временное прекращение функционирования компании вплоть до 3 месяцев |

Начальник отдела по сельскому хозяйству

и продовольствию Администрации

Камышинского муниципального района Р. А. Ромадин